**PRILOG II.**

**PROJEKTI ZA KOJE FEDERALNO MINISTARSTVO U POSTUPKU PRETHODNE PROCJENE UTICAJA NA OKOLIŠ ODLUČUJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA OKOLIŠ IZRADOM STUDIJE**

|  |
| --- |
| **1. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I AKVAKULTURA** |
| (a) Projekti restrukturiranja[[1]](#footnote-1) poljoprivrednog zemljišta i farmi; |
| (b) Projekti iskorištavanja neobrađene zemlje ili poluobrađenih područja u intenzivne poljoprivredne svrhe površine 10 ha i veće; |
| (c) Projekti upravljanja vodom za poljoprivredu, uključujući projekte navodnjavanja i odvodnje tla, pri čemu je površina navodnjavanja 2.000 ha i veća, a u slivu Jadranskog mora u području 300 ha i veća; |
| (d) Početno pošumljavanje u svrhu prenamjene zemljišta površine 50 ha i više i sječa/krčenje šuma radi prenamjene zemljišta na površini većoj od 5 ha; |
| (e) Projekti intenzivnog[[2]](#footnote-2) uzgoja životinja i to: - od 20.000 do 85.000 mjesta za piliće i od 15.000 do 60.000 mjesta za kokoške u proizvodnom ciklusu, - od 1000 do 3000 mjesta za svinje (preko 30 kg), - od 500 do 900 mjesta za krmače,- 300 mjesta za krupnu stoku i više,- 500 mjesta sitnu stoku (ovce, koze) i više, |
| (f) Projekti intenzivnog uzgoja ribe u ribnjacima površine 1,5 ha i veće, |
| (g) Isušivanje tla za povrat zemlje od mora. |
| **2. EKSTRAKTIVNA INDUSTRIJA** |
| (a) Kamenolomi i površinski kopovi površine, te vađenje treseta (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe); |
| (b) Podzemno vađenje ruda;  |
| (c) Dobijanje minerala jaružanjem[[3]](#footnote-3) rijeka ili mora;  |
| (d) Dubinski kopovi, posebno: 1. geotermalni iskopi
2. iskopi za skladištenje nuklearnog otpadnog materijala;
3. iskopi za snabdijevanje vodom, osim iskopa koji služe istraživanju stabilnosti tla;
 |
| (e) Površinska industrijska postrojenja za vađenje uglja, nafte, prirodnog gasa i željezne rude, te bituminoznog škriljevca (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe).  |
| **3. ENERGETSKA INDUSTRIJA** |
| 1. Industrijska postrojenja za proizvodnju električne energije, vodene pare, tehnološke pare, tople vode i zagrijanih gasova uključujući i parne kotlove uz korištenje svih vrsta goriva[[4]](#footnote-4) snage veće od 10 MWth,
 |
| (b) Industrijska postrojenja za prenos gasa, pare i tople vode; prenos električne energije nadzemnim vodovima napona 110 kV i više koji su u sklopu prijenosne mreže i dužine 15 km i više  |
| (c) Površinsko skladištenje prirodnog gasa kapaciteta 10.000 m3 i više. |
| (d) Podzemno skladištenje zapaljivih gasova kapaciteta 10.000 m3 i više. |
| (e) Površinsko skladištenje fosilnih goriva kapaciteta 10.000 m3 i više |
| (f) Industrijsko briketiranje uglja i lignita;  |
| (g) Postrojenja za preradu i skladištenje radioaktivnog otpada (osim onih uključenih u Prilog I. ove uredbe); |
| (h) Postrojenja koja koriste snagu vjetra za proizvodnju električne energije sa više od 4 vjetroagregata;  |
| (i) Postrojenja za hvatanje tokova CO2 radi geološkog skladištenja iz postrojenja koja nisu obuhvaćena Prilogom I. ove Uredbe. |
| (j) Proizvodnja biogoriva kapaciteta 20.000 t/godišnje i više. |
| **4. PROIZVODNJA I PRERADA METALA** |
| (a) Postrojenja za proizvodnju sirovog željeza ili čelika (primarna ili sekundarna fuzija) uključujući kontinuirano lijevanje;  |
| (b) Postrojenja za preradu neobojenih metala: 1. valjaonice;
2. kovačnice sa čekićima;
3. primjena zaštitnih navlaka od fuzioniranog metala;
 |
| (c) Ljevaonice neobojenih metala;  |
| (d) Postrojenja za topljenje, uključujući i legiranje, obojenih metala, osim plemenitih metala, uključujući proizvode dobivene revitalizacijom (rafiniranje, lijevanje u ljevaonicama itd.);  |
| (e) Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala elektrolitičkim ili hemijskim postupkom  |
| (f) Proizvodnja i sastavljanje cestovnih motornih vozila i proizvodnja motora za putna motorna vozila;  |
| (g) Brodogradilišta;  |
| (h) Postrojenja za izgradnju i popravak aviona;  |
| (i) Proizvodnja željezničke opreme;  |
| (j) Lijevanje metala i postrojenja za oblikovanje metala eksplozivom;  |
| (k) Postrojenja za pečenje i pročišćavanje metalne željezne rude.  |
| **5. MINERALNA INDUSTRIJA** |
| (a) Koksare (destiliranje suhog uglja);  |
| (b) Postrojenja za proizvodnju cementa, cementnog klinkera i kreča (vapna) |
| (c) Postrojenja za proizvodnju azbesta i azbestnih proizvoda (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe); |
| (d) Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući i staklena vlakna; |
| (e) Postrojenja za topljenje mineralnih materija, uključujući i proizvodnju prirodnih mineralnih vlakana;  |
| (f) Proizvodnja keramičkih proizvoda pečenjem, posebno krovnih crijepova, cigle, vatrostalne cigle, keramičkih pločica, kamenog ocakljenog posuđa i porculana  |
| **6. HEMIJSKA INDUSTRIJA**  |
| 1. Obrada hemijskih poluproizvoda[[5]](#footnote-5) godišnjeg kapaciteta 10.000 t i više;
 |
| 1. Proizvodnja boja i lakova, gume i peroksida
 |
| (c) Objekti za skladištenje nafte, petrohemijskih i hemijskih proizvoda skladišnog kapaciteta od 10.000 t do 200.000 t. |
| d) Ostali projekti hemijske industrije koji nisu navedeni u Prilogu I. Uredbe. |
| **7. PREHRAMBENA INDUSTRIJA** |
| (a) Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti dnevnog kapaciteta 10 t i više; |
| (b) Proizvodnja, pakovanje i konzerviranje proizvoda biljnog i životinjskog porijekla dnevnog kapaciteta 10 t i više; |
| (c) Proizvodnja mliječnih proizvoda godišnjeg kapaciteta 10.000 t i više; |
| (d) Varenje piva vrenjem slada godišnjeg kapaciteta 250.000 hl i više; |
| (e) Proizvodnja alkoholnih pića, bezalkoholnih pića i sirćeta dnevnog kapaciteta 10.000 l i više; |
| (f) Proizvodnja slatkiša i sirupa godišnjeg kapaciteta 5.000 t i više; |
| (g) Klaonice godišnjim kapaciteta 10.000 t i više. |
| (h) Proizvodnja ili rafinisanje šećera ili proizvodnja industrijskog škroba godišnjeg kapaciteta 10.000 t i više;  |
| (i) Tvornice ribljeg brašna i ribljeg ulja;  |
| (j) Postrojenje za preradu ribe dnevnog kapaciteta 1 t i više;  |
| **8. TEKSTILNA, KOŽNA, DRVNA I PAPIRNA INDUSTRIJA** |
| (a) Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe);  |
| (b) Postrojenja za predobradu (npr. pranje, izbjeljivanje ili merceriziranje[[6]](#footnote-6)) ili bojenje tekstilnih vlakana ili tkanina dnevnog kapaciteta 10 t i više;  |
| (c) Postrojenja za preradu pulpe iz drveta (celuloze).  |
| (d) Industrija tekstila i kože dnevnog kapaciteta 10 t i više;  |
| **9. INDUSTRIJA GUME** |
| Proizvodnja i obrada proizvoda na bazi gume i prerade kaučuka. |
| **10. INFRASTRUKTURNI PROJEKTI** |
| (a) Izgradnja industrijskih kompleksa površine 5 ha i više; |
| (b) Projekti urbanog razvoja uključujući izgradnju trgovačkih, poslovnih i prodajnih centara ukupne površina je 6 ha i više; |
| (c) Nadzemna ili podzemna parkirališta za automobile sa 1000 mjesta i više; |
| (d) Stadioni i rekreacijski centri sa pratećim objektima 25.000 posjetilaca i više; |
| (e) Izgradnja željeznica (osim gradskih i prigradskih) i intermodalnih[[7]](#footnote-7)/željezničkih objekata za i intermodalnih/željezničkih terminala za kombinovani utovar i istovar (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe); |
| (f) Izgradnja aerodroma (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe); |
| (g) Izgradnja magistralnih i regionalnih cesta dužine 10 km i više |
| (h) Izgradnja luka i lučkih postrojenja, uključujući i ribarske luke s više od 100 vezova;  |
| (i) Izgradnja unutrašnjih plovnih puteva koji nisu uključeni u Prilog I. i izgradnja kanala i objekata za odbranu od poplava;  |
| (j) Brane i ostala postrojenja za zadržavanje ili dugoročno skladištenje/akumuliranje vode (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove Uredbe) |
| (k) Tramvajske pruge, nadzemne i podzemne željeznice, viseće ili slične linije posebne vrste koje se isključivo ili uglavnom koriste za gradski prijevoz putnika dužine 15 km i više; |
| (l) Cjevovodi za prenos plina, nafte, hemikalija prečnika od 200 mm do 800 mm i dužine 20 km do 40 km; |
| (m) Gradnja dugih vodovoda (akvadukta[[8]](#footnote-8));  |
| (n) Radovi u obalnom području za suzbijanje erozije i pomorski objekti koji mogu izmijeniti izgled obale, na primjer gatovi, molovi, lukobrani i ostali slični objekti za obranu od mora, isključujući aktivnosti na održavanju i rekonstrukciji takvih objekata;  |
| (o) Vađenje podzemne vode ili sistem vještačkog ubrizgavanja/dopunjavanja podzemne vode koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe; |
| (p) Radovi/objekti za prebacivanje vodnih resursa iz jednog u drugi riječni sliv (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe). |
| **11. OSTALI PROJEKTI** |
| (a) Trajne trkačke staze i staze za testne trke za motorna vozila na području 10 ha i više  |
| (b) Prečistači otpadnih voda (projekti koji nisu uključeni u Prilog I.ove uredbe);  |
| (c) Postrojenja za testiranje mašina, turbina ili reaktora sa 20 testnih mjesta i više |
| (d) Postrojenja za proizvodnju vještačkih mineralnih vlakana;  |
| (e) Postrojenja za reciklažu, revitalizaciju i uništavanje eksplozivnih supstanci;  |
| (f) Projekti upravljanja otpadom:- odlagališta/lokacije za trajno odlaganje mulja kapaciteta 10.000 t i više;- skladištenje željeznog otpada uključujući stara vozila sa godišnjim kapacitetom 10.000 t i više;- stovarišta/skladišta opasnog otpada dnevnog kapaciteta 10 t i više i neopasnog otpada dnevnog kapaciteta 50 t i više; - postrojenja za zbrinjavanje[[9]](#footnote-9) opasnog otpada nekim od postupaka za tretman[[10]](#footnote-10) opasnog otpada (projekti koji nisu uključeni u Prilog I ove uredbe) ;- postrojenja za spaljivanje neopasnog otpada dnevnog kapaciteta 10 t do 100 t;- postrojenja u kojima se vrši hemijska obrada neopasnog otpada dnevnog kapaciteta 10 t do 100 t;- trajno odlaganje neopasnog otpada dnevnog kapaciteta 10 t do 100 t;- postrojenja za trajno odlaganje, preradu ili uništavanje životinjskih leševa ili otpadaka životinjskog porijekla;- postrojenja za suspaljivanje otpada. |
| **12. TURIZAM I RAZONODA** |
| (a) Skijaške staze, skijaški liftovi, žičare i srodni razvojni projekti izvan urbanih područja površine 5 ha i veće;  |
| (b) Marine[[11]](#footnote-11);  |
| (c) Turistička naselja i hotelski kompleksi izvan urbanih sredina i srodni razvojni projekti površine 5 ha i više; |
| (d) Stalni kampovi i tereni za smještaj kamp-kućica površine 5 ha i više; |
| (e) Tematski parkovi[[12]](#footnote-12) površine 5 ha i veće; |
| **13.** **(a) Svaka izmjena ili proširenje projekta iz Priloga I. Uredbe ili ovog Priloga II. koji je već odobren, izvršen ili u postupku izvršenja, kao i za projekat kada ta izmjena/proširenje prelazi neki od pragova navedenih u Prilogu I. Uredbe ili ovom Prilogu II.;****(b) Projekti iz Priloga I. Uredbe, namijenjeni isključivo ili uglavnom razvoju ili ispitivanju novih metoda ili proizvoda koji se ne koriste duže od dvije godine.** |

1. stvaranje preduslova za primjenu savremenih metoda obrade poljoprivrednog zemljišta, izgradnje i jačanja infrastrukture (kao što je izgradnja poljskih puteva ili kanala), omogućavanje veće produktivnosti, podizanje konkurentnosti i ponude poljoprivrednih proizvoda; [↑](#footnote-ref-1)
2. specijaliziran sistem uzgoja životinja u kojem se stoka drži u zatvorenom prostoru i hrani koncentratima, uz čestu upotrebu lijekova za suzbijanje bolesti koje su stalan rizik u takvim uslovima; [↑](#footnote-ref-2)
3. jaružanje je naziv za vađenje nataloženog pijeska, šljunka i mulja sa dna neke rijeke, jezera ili plićeg morskog zaljeva pomoću posebnih [bagera](https://hr.wikipedia.org/wiki/Bager%22%20%5Co%20%22Bager) – jaružala u cilju produbljenje korita vodotoka/morskog dna; [↑](#footnote-ref-3)
4. materija koja prilikom sagorijevanja (oksidacije) razvijaju velike količine toplotne energije koja se iskorištava u različite svrhe; [↑](#footnote-ref-4)
5. proizvod koji je rezultat proizvodnoga procesa, ali se taj proizvod mora podvrgnuti daljnjoj preradi, kako bi bio pogodan za finalnu upotrebu; od finalnog proizvoda razlikuje se po tome što je njegov stepen obrade takav da se može uskladištiti, držati kao zaliha ili dati na doradu drugim proizvodnim pogonima ili poduzećima; [↑](#footnote-ref-5)
6. postupak oplemenjivanja pamučnih tkanina, pletiva ili konaca namakanjem, najčešće u koncentriranoj natrijevoj bazi ili dr. uz istovremeno istezanje tkanine; [↑](#footnote-ref-6)
7. robno-transportni objekti; [↑](#footnote-ref-7)
8. veštački kanal čija je osnovna uloga prenos vode sa jedne lokacije na drugu;  [↑](#footnote-ref-8)
9. svaki postupak kojim zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo upotrijebiti ili pripremiti za određenu svrhu (prema Prilogu I. Direktive 2008/98/EZ o otpadu; [↑](#footnote-ref-9)
10. tretman znači fizičke, termalne, hemijske ili biološke procese, uključujući sortiranje, koji mjenjaju karakteristike otpada u cilju smanjivanja količine ili opasnih osobina, olakšavaju rukovanje ili povećavaju povrat komponenti otpada; [↑](#footnote-ref-10)
11. [pristanište](https://sh.wikipedia.org/wiki/Luka) za manje [turističke](https://sh.wikipedia.org/wiki/Turizam%22%20%5Co%20%22Turizam) brodove, jedrilice i motorne jahte, a mogu se nalaziti na obali mora, rijeke, jezera ili kanala; [↑](#footnote-ref-11)
12. tematski park je zabavni park na određenu (atraktivnu) temu; veliki park na periferiji koji svojom arhitekturom, instaliranim atraktivnim mašinerijama, držanjem životinja i dr. služi za zabavu i razonodu širokom krugu posjetilaca; [↑](#footnote-ref-12)